**Постороение частотных характеристик**

**(фуникция ach)**

Вызов  ach(range, batt(n)) где range – частотный диапазон (1, 2, 10) или

             ach(range, cheb(n,1))

Можно через промежуточный буфер p:

p=batt(n) или  p=cheb(n,1) а потом  ach(range,p);

Для эллиптических фильтров только через буфера p,z:

[p,z]=ellp(10,1,2);

ach(range,p,z);